# Мобильный Delvac XHP 15W-40

**Мобильный Delvac XHP Diesel 15W-40**

Mobil Delvac 15W-40 - это сверхмощное дизельное моторное масло, которое продлевает срок службы современных дизельных двигателей, обеспечивая отличную смазку. В результате этот продукт соответствует или превосходит характеристики всех ведущих европейских и американских автопроизводителей. Эта сверхвысокая производительность зарекомендовала себя во множестве отраслей, приложений и полевых приложений в смешанных флотах.

Передовые химические свойства этого продукта обеспечивают непревзойденную производительность в современных дизельных двигателях с низким уровнем выбросов и в более старых дизельных двигателях с низким или высоким содержанием серы топлива. Mobil Delvac 15W-40 сочетает в себе высокоэффективные базовые масла и сбалансированную систему присадок для идеального контроля загущения масла из-за образования сажи и высокой температуры и обеспечения непревзойденной долговечности от окисления, коррозии и высокотемпературных отложений.

Высокоэффективные дизельные двигатели с низким уровнем выбросов значительно повысили ожидания от моторных масел. Конструкции двигателей с меньшими зазорами, использование промежуточных охладителей и турбонагнетателей увеличивают тепловые нагрузки на масло. Технологии с низким уровнем выбросов двигателей, такие как высокое давление впрыска топлива и замедленное время, требуют улучшенных характеристик масла в таких областях, как устойчивость к окислению, очистка сажи и летучесть. Mobil Delvac MX 15W-40 разработан с использованием высокоэффективных базовых масел и идеально сбалансированной системы присадок, способствуя повышению производительности как в современных, так и в старых дизельных и бензиновых двигателях. Основные преимущества:

| **черты** | **Преимущества и преимущества** |
| --- | --- |
| Высокая термическая и стойкость к окислению | Меньшее образование осадка, осадка и увеличение вязкости |
| Резерв TBN | Контроль осадконакопления и снижение кислотного износа |
| Устойчивость к истиранию вязкости масла | Защита от износа и вязкости |
| Улучшенные свойства моющего средства / диспергатора | Чистые двигатели и долгий срок службы |
| Улучшенная защита от сушки | Улучшенный контроль вязкости и маслопроницаемость |
| Отличные низкотемпературные свойства | Защита от первоначального износа |
| Совместимые детали   Производители ведущих оборудования соответствуют спецификациям | Длительное уплотнение и срок службы уплотнения   Однородное моторное масло для операций смешанного флота |

**Приложения, рекомендованные ExxonMobil, включают:**

* Оборудование с дизельным двигателем с наддувом и турбонаддувом от ведущих американских, европейских и японских производителей
* Легкие и тяжелые транспортные средства, работающие в дорожных условиях
* Территориальные условия, такие как строительство, добыча полезных ископаемых, разработка карьеров и сельское хозяйство
* Приложения смешанного парка

**По Mobil Delvac 15W-40 ExxonMobil рекомендуется для использования в приложениях , которые требуют следующих условий:**API CG-4 / CF-4 / CF     
Renault Trucks RLD-2     
Mack EO-М     
Cummins CES 20072, 20071     
Detroit Diesel 7S 270 (4 цикла)

| **Мобильный Delvac 15W-40** |  |
| --- | --- |
| Класс SAE | 15W-40 |
| Вязкость, ASTM D 445 |  |
| cSt @ 40ºC | 104 |
| cSt @ 100ºC | 14,3 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 140 |
| Сульфатная зола,% веса, ASTM D 874 | 1,1 |
| Общее количество основания, мг КОН / г, ASTM D 2896 | 10 |
| Температура застывания, ° C, ASTM D 97 | -30 |
| Точка вспышки, ° C, ASTM D 92 | 215 |
| Плотность при 15ºC кг / л, ASTM D 4052 | 0,88 |